ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ВОЗМОЖНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ О МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект и общая характеристика объекта (площадь, этажность, местоположение, год постройки, износ и др.) | Собственник объекта | Земельный участок, на котором располагается/ будет располагаться объект | Является ли объектом культурного наследия / находится ли в охраняемой зоне памятников культурного наследия (другие условия, требующие дополнительного внимания) | Ориентировочная стоимость создания/ реконструкции/ достройки объектамлн., руб. | Обоснование необходимости строительства / реконструкции, причины приостановки строительства | Потенциальный инвестор (в случае незавершенного строительства указывается подрядчик не завершивший строительство) |
| 1. |  Строительство детского сада-ясли на 150 местЗдание детского сада на 150 мест 2-х этажное с техподпольем, со скатной кровлей. Высота этажа - 3,3м.Высота техподполья – 2,23м.На первом этаже здания расположены 2 ясельные группы, 2 дошкольные группы, пищеблок, медицинский блок, постирочная и служебно-бытовые помещения.На втором этаже расположены 4 дошкольных группы, залы для физкультурных и музыкальных занятий и служебные помещения.Площадь застройки: 1241,7 м 2;Площадь общая: 3114,27 м2  | ПСД | г. Починок, ул. Коммунистическая, западнее МБОУ СШ №1 им. Твардовского  |  - | Стоимость строительства объекта в ценах 2018 года: 111, 965 млн.руб. | Здания муниципального бюджетного дошкольного учреждения детского сада № 1 г. Починка 1944 года постройки, муниципального бюджетного дошкольного учреждения детского сада № 2 г. Починка1945 года постройки, имеют большую степень износа, не являются Типовыми. Проведение капитального ремонта зданий нецелесообразно. | - |
| 2. | Строительство детского сада-ясли на 150 местЗдание детского сада на 150 мест 2-х этажное с техподпольем, со скатной кровлей. Высота этажа - 3,3м.Высота техподполья – 2,23м.На первом этаже здания расположены 2 ясельные группы, 2 дошкольные группы, пищеблок, медицинский блок, постирочная и служебно-бытовые помещения.На втором этаже расположены 4 дошкольных группы, залы для физкультурных и музыкальных занятий и служебные помещения.Площадь застройки: 1241,7 м 2;Площадь общая: 3114,27 м2  | ПСД | Пересечение ул. Красноармейской и ул. Некрасова, восточная часть г. Починка |  | Стоимость строительства объекта в ценах 2018 года: 111, 965 млн.руб. | Здания муниципального бюджетного дошкольного учреждения детского сада № 1 г. Починка 1944 года постройки, муниципального бюджетного дошкольного учреждения детского сада № 2 г. Починка1945 года постройки, имеют большую степень износа, не являются Типовыми. Проведение капитального ремонта зданий нецелесообразно. | - |
| 3. | Строительство средней общеобразовательной школы на 600 мест»Здание средней общеобразовательной школы на 600 мест запроектировано переменной этажности, сложной формы в плане, с техподпольем, состоит из пяти блоков (А; С; К; У1; У2):1. Блок А - блок административных помещений и помещений входной группы - 2-х этажный, с размещением на втором этаже административных помещений и актового зала;2. Блок У1 - учебный блок 1-4 классов - 2-х этажный;3. Блок У2 - учебный блок 5-11 классов - 3-х этажный;4. Блок К - блок общей школы (медпункт, мастерские и помещения библиотеки) - 2-х этажный;5. Блок С - спортивный блок (спортивные залы и помещения столовой) - 2-х этажный. На первом этаже расположена столовая на 220 посадочных мест. На втором этаже расположены два спортзала с блоком раздевалок.Высота учебных помещений от пола до низа плит перекрытий - 3,6 м, спортзалов -6 м, техподполья - 1,67 м.Площадь застройки: 5900,08 м2;Общая площадь здания: 11565,81 м2. | ПСД | Пересечение ул. Красноармейской и ул. Некрасова, восточная часть г. Починка | - | Стоимость строительства объекта в ценах 2016 года: 649,994 млн.руб. | На территории муниципального образования 20 общеобразовательных организаций, в которых обучается 2435 человек (в т.ч. 2 городские школы, в которых обучается 937 человек).Количество обучающихся в муниципальном бюджетном образовательном учреждении средней школе № 2 г. Починка превышает 500 человек, здание введено в эксплуатацию в 1957 году. В образовательной организации отсутствует спортивный зал, занятия ведутся в две смены. Строительство школы позволит ликвидировать 2 смену (в настоящее время во вторую смену обучается 157 человек). | - |
| 4. | Реконструкция действующих очистных сооружений г. Починка Смоленской области, а именно реконструкция административного здания, пескаловок, аэротенки. Производительность очистных сооружений  1400 куб.м. в сутки.   | Администрация Починковского городского поселения "Починковского района" Смоленской области | 67:14:0030104:886 | нет | 50,0 млн.руб. | Объект в текущем состоянии не энергоэффективен, требует ремонта и модернизации | - |
| 5 | Строительство очистных сооружений производительностью 100 куб.м. в сутки в д. Даньково Починковского района Смоленской области | ПСД не разработана | Не сформирован | нет | 25,0 млн.руб. | Обеспечение экологического благополучия и экологической безопасности жителей д. Даньково | - |
| 6. | Строительство газопровода среднего давления для ул. Смоленской г. Починка Смоленской области, протяженностью 272 метра, количество абонентов – 56. | ПСД  | - | нет | 1,683 млн.руб. в ценах 3 кв.2017 г. | Газификация вновь строящегося микрорайона жилого микрорайона г. Починка Смоленской области | - |
| 7. | Здание школы д. Горяны, д.106 площадью 605,9 кв.м., в здании имеется освещение, газифицировано. Здание 1975 г. постройки  | Казна муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Смоленская область, д. Горяны, д.106 | нет | Данные отсутствуют | Объект находится в удовлетворительном состоянии, для дальнейшего использования требуется ремонт | - |
| 8. | Здание школы д.Липки, д.42 Починковского района Смоленской области, площадь объекта 426,5 кв.м. Здание 1964 г. постройки. | Казна муниципального образования «Починковский район» Смоленской области |  | нет | Данные отсутствуют | Объект в текущем состоянии не пригоден к использованию, требует ремонта и модернизации | - |